MD1200BAUD=38400
SERIALADAPTER=/dev/ttyUSB0

EPPYSLEEPY=1
MDSERIALTIMEOUT=1
TEMPREADINTERVAL=15

TEMP_FACTOR=19
LOW_FAN_TRSHD=21
HIGH_FAN_TRSHD=40

# Influxdb config
INFLUX_TOKEN===
INFLUX_BUCKET=JBOD
INFLUX_ORG=staging
INFLUX_URL=http://localhost:8086
INFLUX_MEASUREMENT=MD1200
INFLUX_MACHINE_TAG=CHONGUS1200
INFLUX_LOCATION=HQ